Flat faced connections for Iron pipe BSP

  To suit 4001, 4002, 4004, 4006, 7761

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16220-21 | DN15 | ½" |
| 16220-12 | DN20 | ¾" |
| 16220-63 | DN25 | 1” |
| 16220-64 | DN32 | 1¼” |
| 16220-65 | DN40 | 1½" |
| 16220-66 | DN50 | 2" |